

**Centrale Unica di Committenza**

**UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

***Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN)***

***Tel. 0175/978318***

***C.F. e P.IVA 03553370044***

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RECUPERO EX STRADA MILITARE DENOMINATA “CICLOVIA DEI CANNONI” - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CON ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE -.**

**CUP G82H22000210006 – CIG A038D1FBCF**

**Allegato Modello offerta tecnica parametri on/off**

***parametri di valutazione di natura tabellare ON/OFF***

**L’offerente deve crociare per ciascun parametro di valutazione di natura tabellare ON/OFF la casella relativa allo svolgimento o meno delle prestazioni oggetto di miglioria.**

**Per ciascun parametro di natura tabellare il crociare la casella SI comporta per il concorrente in caso di aggiudicazione:**

**- l’obbligo contrattuale di utilizzare i materiali e il sistema tecnologico offerti**

**- l’obbligo di fornire la miglioria per l’esatto quantitativo della 3^ Colonna sottostante.**

**La/le scheda/e tecnica/e del/i prodotto/i di cui alla 4^ COLONNA sarà/saranno prodotta/e dall’aggiudicatario - per ciascuna delle migliorie offerte - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, quale condizione per la stipulazione del contratto.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1^****COLONNA** | **2^****COLONNA** | **3^****COLONNA** | **4^****COLONNA** | **5^** **COLONNA** | **6^****COLONNA** | **7^****COLONNA** |
| **PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE ON/OFF ([[1]](#footnote-1))** | **A BASE DI GARA** | **VOCI CORRISPON-DENTI NEL CME** | **MIGLIORIA** | **VALORE PONDERALE** | **OFFRE****la miglioria** **(SI)** | **NON OFFRE****la miglioria** **(NO)** |
| 1. **DISPOSITIVI PER LO SMALTIMEN-TO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO L’ITINE-RARIO DELLA CICLOVIA**
 | Fornitura e posa di canalette trasversali taglia-acqua in profilo metallico ondulato tipo “guard-rail” per la raccolta delle acque meteoriche | 18.A75.A07.005 | Miglioramento e implementazione del sistema di regimentazione delle acque, mediante fornitura e posa di canalette trasversali taglia-acqua in profilo metallico ondulato tipo “guard-rail” per la raccolta delle acque meteoriche con la realizzazione di ulteriori n. 10 attraversamenti da disporre lungo il tracciato | **8** | **Si** | **No** |
| 1. **DISPOSITIVI PER LO SMALTIMEN-TO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO L’ITINE-RARIO DELLA CICLOVIA**
 | CUNETTA O CUNET-TONE TRASVERSALE PER LO SCOLO DEL-LE ACQUE VERSO GLI ATTRAVERSA-MENTI in calcestruzzo 32.5 dosato a kg.300/mc di impasto,esclusa la solaarmatura in ferro, com-pleto di finitura con la-stricato superficiale in pietra, come da partico-lare costruttivo di pro-getto, compreso lo scavo per l'impostazione della sede esclusa la roccia da mina, compresa la rimo-zione dei relitti murari, trasporto a discarica del materiale dirisulta, la casseratura e disarmo, gli oneri per la rifinitura della superficie e della eventuale for-mazione del cordolino di valle |  | Miglioramento e implementazione del sistema di regimentazione delle acque, mediante realizzazione diCUNETTA O CUNET-TONE TRASVERSALE PER LO SCOLO DEL-LE ACQUE VERSO GLI ATTRAVERSA-MENTI in calcestruzzo 32.5 dosato a kg.300/mc di impasto,esclusa la solaarmatura in ferro, com-pleto di finitura con la-stricato superficiale in pietra, come da partico-lare costruttivo di pro-getto, compreso lo scavo per l'impostazione della sede esclusa la roccia da mina, compresa la rimo-zione dei relitti murari, trasporto a discarica del materiale dirisulta, la casseratura e disarmo, gli oneri per la rifinitura della superficie e della eventuale formazione del cordolino di valle con la realizzazione di ulteriori 3 attraversamenti  | **9** | **Si** | **No** |
| 1. **BARRIERE E PROTEZIONI NEI PUNTI PIù ESPOSTI DELLA CICLOVIA**
 | Fornitura e posa di barriere di sicurezza stradale in acciaio passivato tipo Cor-ten – tipo laterale su rilevato classe N2  | 18.A90.A30.005 | Miglioramento ed implementazione della sicurezza dei fruitori della ciclovia con fornitura e posa di barriere di sicurezza stradale in acciaio passivato tipo Cor-ten – tipo laterale su rilevato classe N2 con la realizzazione di ulteriori 40 ml.. | **10** | **Si** | **No** |
| 1. **Miglioramen-to della visi-bilità con decespuglia-mento banchine laterali**
 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore | 18.A65.A15.005 | Miglioramento ed implementazione della fruibilità della ciclovia con decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m. 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliato-re con la realizzazione di ulteriori 1500 mq. in più | **6** | **Si** | **No** |

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

1. (1)

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella SI sia la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta. [↑](#footnote-ref-1)