

C.F. e P.IVA 03553370044

**Centrale Unica di Committenza**

**UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

***Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN)***

***Tel. 0175/978318***

**PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 D.LGS. 15.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI PER L’INTERVENTO DI RECUPERO DEL FABBRICATO COMUNALE DA DESTINARE A BIKE HOTEL A VALMALA – SANTUARIO E AMPLIAMENTO RIFUGIO IN LOCALITA’ PIAN PIETRO A SERVIZIO DELLA CICLOVIA DEI CANNONI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CON ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE - CUP G82H22000210006 - CIG:** **97879675E3.**

**Allegato 1A: modello offerte migliorie ON/OFF**

***parametri di valutazione di natura tabellare ON/OFF***

**L’offerente deve crociare per ciascun parametro di valutazione di natura tabellare ON/OFF la casella relativa allo svolgimento o meno delle prestazioni oggetto di miglioria.**

**Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.**

**Per ciascun parametro di natura tabellare il crociare la casella SI comporta per il concorrente l’obbligo:**

**- contrattuale di utilizzare i materiali e i sistemi tecnologici offerti;**

**- eseguire la miglioria per l’esatto quantitativo della 3^ COLONNA sottostante.**

**La/le scheda/e tecnica/e del/i prodotto/i di cui alla 1^ COLONNA sarà/saranno prodotta/e dall’aggiudicatario - per ciascuna delle migliorie offerte - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, quale condizione per la stipulazione del contratto.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1^****COLONNA** | **2^****COLONNA** | **3^****COLONNA** | **4^****COLONNA** | **6^** **COLONNA** | **7^** **COLONNA** |
| **PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE ON/OFF ([[1]](#footnote-1))** | **A BASE DI GARA** | **VOCI CORRISPONDENTI NEL CME** | **MIGLIORIA** | **OFFRE****LA MIGLIORIA****(SI)** | **NON OFFRE****LA MIGLIORIA****(NO)** |
| 1. **Impianto fotovoltaico**
 | Completamento dell’impianto fotovoltaico. | Da 185/110 a 197/122 | Impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 6 kW composto da pannelli in silicio monocristallino da 430W | **Si** | **No** |
| 1. **impianti DI RISCALDAMENTO**
 | Miglioramento del sistema di gestione e controllo  |  | Miglioramento ed implementazione del sistema di gestione, regolazione e controllo dell’impianto di riscaldamento tramite sistemi di building automation  | **Si** | **No** |

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà **NON** offerta.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella SI sia la casella NO, la miglioria si intenderà **NON** offerta.

Firma digitale…………………………….

1. (1)

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella SI sia la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta. [↑](#footnote-ref-1)